# Руководство пользователя Ardustat v1.0 by SeryiBaran

* Энкодер - крутилка которую можно крутить бесконечно и на которую можно нажимать как на кнопку.
* Переключение между режимами - клик по энкодеру.
* Изменение параметра режима - поворот энкодера.
* Ошибки показываются до перезагрузки устройства. Попробуйте перезагрузить, не помогло - позовите того кто прошивал устройство.
* Длительность сообщений - 3 секунды.
* Время между считываниями температуры с датчика - 0.5 секунды.
* Минимальное время между переключениями реле - 3 секунды.
* Настройки сохраняются в энергонезависимую память если не трогать управление более 5 секунд.

## Режимы

|  |  |
| --- | --- |
| Первый символ | Описание |
|  | Заданная температура. По умолчанию - 20 градусов. Можно изменить. |
|  | Текущая температура на датчике. |
|  | Заданный гистерезис. По умолчанию - 2 градуса. Можно изменить. |
|  | Ошибка. Смотрите «Коды ошибок». |
|  | Сообщение. Смотрите «Коды сообщений». |

## Коды ошибок

1 - Ошибка отображения на дисплее

## Коды сообщений

1 - Настройки сохранены